


\documentclass[a4paper,12pt]{report}
\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[francais]{babel}
\usepackage{graphicx}
\pagestyle{headings}


\setlength{\textheight}    {225mm}
\setlength{\textwidth}     {155mm}
\setlength{\baselineskip}  {5mm}
\setlength{\topmargin}     {0mm}
\setlength{\parindent}     {5mm}
\setlength{\oddsidemargin} {5mm}
\setlength{\evensidemargin}{-1mm}

\begin{document}

\title{Graver des CDs en ligne de commande}
\maketitle

\chapter{Prérequis}
\section{Configuration de la machine}

La gravure de CDs nécesite certains modules du noyau. \\

\begin{itemize}

\item SCSI emulation support (le module ide-scsi.o dans la rubrique ATA/IDE/MFM/RLL support de IDE/ATA and ATAPI Block devices pour un noyau 2.4.17 ou dans la rubrique Block devices pour d'autres noyaux)\\
\item SCSI support (le module scsi\_mod.o dans la rubrique SCSI support)\\
\item SCSI CD-ROM support (le module sr\_mod.o dans la même rubrique; celui-ci n'est pas indispensable pour la gravure mais est nécessaire pour pouvoir monter le périphérique)\\
\item SCSI generic support (le module sg.o dans la même rubrique)\\
\end{itemize}

Puis il faut émuler un cdrom SCSI (en general IDE) pour cela il faut modifier le fichier /etc/lilo.conf.\\
Rajouter append="hdc=ide-scsi hdd=ide-scsi" quelquepart sous image=fichier-du-noyau.\\
Puis il faut activer le module d'émulation avec la commande modprobe ide-scsi\\

Il faut alors obtenir l'adresse scsi du graveur en utilisant la commande cdrecord -scanbus\\
Ceci donnera une ligne du type   0,0,0   0) 'Nom du graveur' Removable Cd-Rom\\
Il faut noter les trois premiers chiffres qui correspondent à l'adresse du graveur (x,y,z)\\ 

\end{document}