I) Détermination d’un moment d’inertie

-> gyroscope

-> lâché d’un moteur

II)