idée : mesurer de plus en plus petit et avec de plus en plus de précision

1. Règle

magnétostriction

mesure de l’épaisseur d’une lame de verre au Michelson