**Epurateur de faisceaux réglage et explication**

Permet de filtrer le siganle du laser et enlver le spekul du au vitre et autre imprefection qui brouille le faisceaux

Matériel:

* Laser
* objectif de microscope
* Trou

1. Alignement du laser

On règle les vise loin pour le trou loin et les vise proche pour le trou proche

1. microscope on focalise sur le trou

On selectionne l'ordre 0 du laser

**Remarques :**