**Mesure de C de jonction d’une photodiode**

La mesure va varier en fonction de la tension de la polarisation de la photodiode

Matériel:

* Photodiode
* LED + GBF avec un créneau

On envoie un pulse dans la photodiode en regardant la tension de sortie au borne de la résistance on peut obtenir le temps de réponse à 63% tau=R\*C\_jonction

**Remarques :**