**Mesure du courant de polarisation d'une entré d'AOP**

cf tableau montage Ampli

Matériel:

* AOP
* C de 1nF

On mesure sur le sortie US et en enlevant le cours circuit d’un coups et on voit i=Cdu/dt la pente nous donne le courant avec C

**Remarques :**