Commencer par ouvrir oscillo, réglages, puis :

on envoie un sinus cardinal en entrée :

SET GBF :

* Tp = largeur de l’impulsion (le premier zéro de la FFt apparaît à 1/Tp) => largeur sur laquelle est mesurée la fonction de transfert
* T = période de répétition du signal impulsionnel. On acquiert la réponse impulsionnelle sur une fraction de T : Td. Td fixe le pas de calcul de fréquence : on calcule le spectre avec des points pris tous les 1/Td. Le nombre de points pour représenter la fonction de transfert est donc de l’ordre de T0/Tp

Revenir sur oscillo => XGBF puis lire et moyenner => spectre