La fréquence de notre système eΘst :

Avec les conditions initiales on obtient

La pulsation propre de notre système est :

La fréquence propre de notre système est: