

\documentclass[portrait]{a0poster}
\usepackage{tikz}
\usepackage[left=0cm,top=2cm,right=0cm,bottom=0cm]{geometry}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\newlength{\gras}
\newcommand{\lignegras}{\noalign{\global\gras\arrayrulewidth\global\arrayrulewidth 3pt} \hline \noalign{\global\arrayrulewidth\gras}}
\usetikzlibrary{shapes.geometric}
\usetikzlibrary{calc,backgrounds}
\usetikzlibrary{arrows}
\usepackage{subfigure}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{verbatim}
\usepackage{multicol}
\usepackage{fancybox}
\usepackage{float}
\usepackage{mathpazo}
\begin{document}

\definecolor{Lighterblue}{RGB}{244,250,255}
\definecolor{Lightblue}{RGB}{212,233,255}
\definecolor{Lightgreen}{RGB}{230,255,230}

 \pagecolor{Lightgreen}

 \centering 
\begin{tikzpicture}

\coordinate (ref) at (0,0);






%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% INTRO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\draw[color=blue,fill=Lightblue,rounded corners=2cm] ($(ref)+(-41.5,0)$) rectangle ($(ref)+(41.5,-11)$);
\node[text width=83cm,text centered] (title) at ($(ref)+(0,-2.4)$) {\VERYHuge \textbf{\textsf{Solutionnement\, d'un\, fait\, technique\, industriel}}};
\node[text width=83cm,text centered] (auteurs) at ($(title)+(0,-3)$) {\Huge  Jordan\, Delorme\,};
\node[text width=83cm,text centered] (institut) at ($(auteurs)+(0,-4.3)$) {\huge Maître de stage Areva TA: Olivier Caratti};
\node[text width=83cm,text centered] (mail) at ($(auteurs)+(0,-2.2)$) {\LARGE  Master 1 Mécanique, Matériaux, Structures, ENS Cachan};








%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% PROBLEMATIQUE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\coordinate (challenge) at ($(title)+(0,-12)$);
\coordinate (challenge_t) at ($(challenge)+(25,-23)$);
\coordinate (fissures) at ($(challenge)+(-12,-14)$);
\coordinate (zoom) at ($(challenge)+(23.7,-11.2)$);


\node[text width=82cm,text centered] (challenge) at ($(title)+(0,-12)$) 
  {\veryHuge \textbf{\textsf{Des\, fissures\,sont\, découvertes\,sur\, un\,pressuriseur\, de\, réacteur\, nucléaire\, et\, des\, caractéristiques\, mécaniques\, faibles\, sont\, relevées\, }} };

% Position centrale
% \node (mindmap) at ($(challenge)+(-1.4,-14)$) {\includegraphics[width=0.57\textwidth]{images/fissuresproprevertsanstexte.png} };


\node (mindmap) at ($(challenge)+(-12,-14)$) {\includegraphics[width=0.57\textwidth]{images/fissuresproprevertsanstexte.png}  };
\node (mindmap) at ($(challenge)+(23.7,-11.2)$) {\includegraphics[height=15.8cm]{images/zoomfissure2.png}  };

\node[text width=82cm,text centered] (challenge) at ($(challenge)+(0,-22.5)$) 
  {\Huge \textbf{\textsf{Les\, pièces\, sont\, étudiées\,  depuis\, la\, phase\, de\, conception\, }} };









%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%COLONNE DE GAUCHE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\coordinate (gref) at ($(ref)+(-21,-44)$);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% CONCEPTION
%%%%%%%%%%%%%%



\draw[color=blue,fill=Lighterblue,rounded corners=1cm] ($(gref)+(-20.5,5)$) rectangle ($(gref)+(20.5,-30)$);

\node[text width=40cm,text centered] (toward) at ($(gref)+(0,3)$) {\Huge \textbf{\textsf{Conception\,}} };

\node[text width=40cm,text justified] (study) at ($(gref)+(0,1)$) {\normalsize On maille le pressuriseur et on récupère les valeurs en contraintes sur la partie qui a fissurée : };


\node (TTTA-hyst) at ($(gref)+(-15,-9)$) {
\includegraphics[height=17cm]{images/pressumaillage.png}
};


\node (TTTA-hyst) at ($(gref)+(5,-9)$) {
\includegraphics[height=16cm]{images/pressumaillage5.png}
  };






%\node[text width=12cm,text justified] (TTTA-HT-LT) at ($(gref)+(14,-6)$) {
%    \hspace{1cm}\LARGE \textbf{TTTA}\normalsize
%    \begin{itemize}
%                                           \item Wide hysteretic loop$^{[1]}$
%					   \item Significant slippage between HT and LT phase
%					   \item HT phase antiferromagnetic
%					   \item LT phase nearly diamagnetic
%					   \item Optical transition between the LT and HT phase. 
%                                          \end{itemize}
%};

\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(gref)+(0,-20)$) {
\LARGE \vspace{0.5cm}\textbf{Les contraintes sont maximales au niveau des soudures  entre la pièce et les autres composants. }};

%\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(gref)+(0,-23.6)$) {
%\normalsize
%\textbf{
%\begin{itemize}
%\item On épaissit l'ébauche pour pouvoir tailler dans la masse les renforts et piquages nécessaires.
%\item On change le matériau du pressuriseur pour éviter des soudures bimétalliques, moins résistantes et homogènes, sur les pièces non taillables dans la masse.
%\end{itemize}
%}
%};



\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(gref)+(0,-24)$) {
\Large
\textbf{
\begin{itemize}
\item Epaississement du lingot pour tailler dans la masse
\item Changement du matériau pour éviter soudures bimétalliques et augmenter les caractéristiques mécaniques
\end{itemize}
}
};




\coordinate (conclu_1) at ($(gref)+(0,-49)$);


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% MATERIAU
%%%%%%%%%%%%%%




\draw[color=blue,fill=Lighterblue,rounded corners=1cm] ($(gref)+(-20.5,-31)$) rectangle ($(gref)+(20.5,-60)$);
\node[text width=40cm,text centered] (toward) at ($(gref)+(0,-33)$) {\Huge \textbf{\textsf{Matériau\,}} };


\node[text width=40cm,text justified] (study) at ($(gref)+(0,-35)$) {\normalsize La ferrite présente dans le lingot s'est transformée en phase sigma, qui est très fragile: };


%\node (TTTA-hyst) at ($(gref)+(0,-45)$) {\includegraphics[height=15cm]{images/sigma2.png}};

\node (TTTA-hyst) at ($(gref)+(-10.0,-44)$) {\includegraphics[height=14cm]{images/sigma2.png}};

\node (TTTA-hyst) at ($(gref)+(10.0,-44)$) {\includegraphics[height=14cm]{images/sigma4.png}};


\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(gref)+(0,-54)$) {
\LARGE  \vspace{0.2cm}\textbf{Le matériau est hétérogène, avec des carbonitrures de niobium et de la phase sigma en bandes.}};

%\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(gref)+(0,-57.2)$) {
%\normalsize
%\textbf{
%\begin{itemize}
%\item On change le procédé d'élaboration du lingot, qui est désormais refondu sous laitier.
%\item L'ajustement chimique issu du changement de matériau permet de passer d'une phase sigma en bandes à une version en fines lamelles, moins nocif pour les caractéristiques mécaniques.
%\end{itemize}
%}
%};

\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(gref)+(0,-57.2)$) {
\Large
\textbf{
\begin{itemize}
\item Changement du process d'élaboration du lingot en ESR
\item Ajustement chimique pour limiter la sigmatisation
\end{itemize}
}
};






%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% COLONNE DE DROITE
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


\coordinate (dref) at ($(ref)+(21,-44)$);


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% FABRICATION
%%%%%%%%%%%%%%

\draw[color=blue,fill=Lighterblue,rounded corners=1cm] ($(dref)+(-20.5,5)$) rectangle ($(dref)+(20.5,-30)$);


\node[text width=40cm,text centered] (toward) at ($(dref)+(0,3)$) {\Huge \textbf{\textsf{Fabrication\,}}};


\node[text width=40cm,text justified] (study) at ($(dref)+(0,1)$) {\normalsize On modélise le Temps Local de Solidification des différents lingots dont sont issus la pièce : };

\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-10.5)$) {
\begin{center}
\includegraphics[height=16cm]{images/TLS.png}
\end{center}
\LARGE \textbf{Le lingot refroidit trop lentement: la structure finale est ségrégée.}

};

%\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-24)$) {
%\normalsize
%\textbf{
%\begin{itemize}
%\item On améliore les conditons de refroidissement en changeant le liquide caloporteur, en augmentant le remous du bain, en diminunant les surépaisseurs lors de l'usinage, ...
%\item Le changement de procédé d'élaboration du matériau a permis de stabiliser la structure lors de son refroidissement et de l'accélerer, ce qui permet d'avoir une structure homogène et sans ségrégations.
%\end{itemize}
%}
%};



\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-24.2)$) {
\Large
\textbf{
\begin{itemize}
\item Amélioration des conditions de refroidissement (fluide caloporteur, remous du bain, ...)
\item Changement du process d'élaboration du lingot en ESR qui permet une structure plus fine et homogène
\end{itemize}
}
};



%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% CONTROLABILITE
%%%%%%%%%%%%%%


\draw[color=blue,fill=Lighterblue,rounded corners=1cm] ($(dref)+(-20.5,-31)$) rectangle ($(dref)+(20.5,-60)$);
\node[text width=40cm,text centered] (toward) at ($(dref)+(0,-33)$) {\Huge \textbf{\textsf{Contrôlabilité\,}} };


\node[text width=40cm,text justified] (study) at ($(dref)+(0,-35)$) {\normalsize Pour pouvoir contrôler notre pièce par des procédés ultrasons, il faut que la taille de grain soit petite: };



\node (TTTA-hyst) at ($(dref)+(0,-46.2)$) {

\includegraphics[height=19cm]{images/grainsbleus2.png}

  };



%\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-57.2)$) {
%\LARGE  \vspace{0.2cm} \br{Le changement du procédé d'élaboration du matériau et l'amélioration du refroidissement du lingot ont permis d'obtenir une structure fine et homogène.}};

%\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-57.5)$) {
%\normalsize
%\textbf{
%\begin{itemize}
%\item Le changement du procédé d'élaboration du matériau et l'amélioration du refroidissement du lingot ont permis d'obtenir une structure fine et homogène. Le problème sous-jacent de la controlabilité a pu être corrigé en travaillant sur les aspects fabrication et matériau.
%\end{itemize}
%}
%};




\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-57.5)$) {
\Large
\textbf{
\begin{itemize}
\item Amélioration du refroidissement et changement du process d'élaboration du lingot
\end{itemize}
}
};

%\node[text width=40cm,text justified] (text) at ($(dref)+(0,-57.1)$) {
%\normalsize
%\textbf{
%\begin{itemize}
%\item Le changement du procédé d'élaboration du matériau et l'amélioration du refroidissement du lingot ont permis d'obtenir une structure fine et homogène.
%\end{itemize}
%}
%};

%\node[text width=40cm,fill=Lightblue,text justified,rounded corners=1cm,inner sep=0.5cm] (toward) at ($(dref)+(0,-57.5)$) {
%    \LARGE \hspace{1cm}\textbf{Conclusion} 
%
%\vspace{0.5cm}
%\normalsize Radical-based materials can behave as spin transiting systems, but it still requires synthetic efforts to reach such properties.};
%
%
%\node[text width=40cm,text justified] (refJB) at ($(dref)+(0,-59.5)$) {\small
%\hspace{29pt}Rota, J. B. ; Le Guennic, B. ; Robert, V. \textit{Inorg. Chem.} \textbf{2010}, \textit{49}, 1230–1237.
%
%};


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% CONCLUSION
%%%%%%%%%%%%%%



%%% Petite taille centrée

%\draw[color=blue,fill=Lightblue,rounded corners=1cm] ($(title)+(-20.5,-102.1)$) rectangle ($(title)+(20.5,-107.1)$);
%\node[text width=40cm,text centered] (toward) at ($(title)+(0,-103)$) { \LARGE \textbf{Conclusion} 
%\vspace{0.5cm}
%\Huge \textbf{\textsf{ans\,}}
%};



%% Taille totale

%\draw[color=blue,fill=Lightblue,rounded corners=1cm] ($(title)+(-41.5,-102.1)$) rectangle ($(title)+(41.5,-107.1)$);
%\node[text width=40cm,text centered] (toward) at ($(title)+(0,-103)$) { \LARGE \textbf{Conclusion} 
%\vspace{0.5cm}
%\Huge \textbf{\textsf{ans\,}}
%};




\draw[color=blue,fill=Lightblue,rounded corners=1cm] ($(title)+(-28.5,-102.2)$) rectangle ($(title)+(28.5,-107.1)$);
\node[text width=68cm,text centered] (toward) at ($(title)+(0,-104.7)$) { 

\LARGE \textbf{Ce fait technique a été solutionné en deux ans et a permis de revoir totalement la conception du pressuriseur et d'approfondir nos connaissances matériaux. Il en ressort un retour d'expérience important pour les projets futurs de l'entreprise. } 
};






%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% FLECHES
%%%%%%%%%%%%%%



 % \draw [->] (fissures) -- (zoom);




%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% LOGOS
%%%%%%%%%%%%%%


\node[text width=40cm,text justified] (logos) at ($(dref)+(0,-69)$) {
\begin{center}
\hspace{19cm}
\includegraphics[height=5cm]{images/ENS.png}
\hspace{3cm} 
\includegraphics[height=5cm]{images/arevavert.png}
\end{center}
};


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% TUTEURS ET ANNEE
%%%%%%%%%%%%%%

\node[text width=40cm,text justified] (biblio_1) at ($(gref)+(0,-69.25)$) {\normalsize

Olivier Caratti

Ingénieur Areva TA

% Etablissement de Cadarache

04 42 25 90 78

olivier.caratti@areva.com



};

%séparation horizontale
 \draw[draw=blue,fill=blue] ($(gref)+(-20,-66.1)$) rectangle ($(gref)+(62,-66.1)$);
% 




\node[text width=40cm,text justified] (biblio_1) at ($(gref)+(+13,-69.25)$) {\normalsize

Enseignant référent: Eric Florentin

PRAG ENS Cachan

eric.florentin@dgm.ens-cachan.fr
};


\node[text width=40cm,text centered] (biblio_1) at ($(title)+(0,-110.5)$) {\LARGE

Année universitaire 2012-2013

%Présentation du poster le 02/09 à l'UPMC
%
%Soutenance du stage le 04/09 à l'ENS

Poster réalisé sous  \LaTeX

};


\end{tikzpicture}
~\vfill
\end{document}



