Explication

Matériel:

* Photodiode
* Laser à lambda donné
* Filtre de différente densité

On mesure la puissance en fonction du flux incident du laser qu’o fait varier à l’aide de plusieur densité sur les quelle o joue pour avoir plusieur point

**Remarques :**